Temporary Track Quick Reference

Rail W x H: 3/8” x 1”

Tie L x W x H: 1’ x 1 1/2” x 1/16”

Connector: 1” section of 3/8” Schedule 40 pipe

Pipe Diameter: 1/2” inside, 11/16” outside

Pin Diameter x Length: 1/2” x 3”

Straight Length: 10’

Curve Lengths: 9’-9 13/16”, 9’-6 11/16”

Switch Ties: 1’-1/16”, 1’-3/8”, 1’-1 1/16”, 1’-2 1/8, 1’-3 1/2”, 1’-5 1/4", 1’-7 5/16, 1’-9 13/16”